- contenu
- menu
- navigation
- outils
- pied de page

# CLINIQUE AVIAIRE

Mode :

- Cours
- Outils

Menu :

- Objectifs
- Introduction
- Chapitre 1 : Bâtiment d'élevage
  - Introduction
  - Implantation du bâtiment
  - Orientation du bâtiment
  - Environnement du bâtiment
  - Dimensions du bâtiment
  - Ouvertures du bâtiment
  - Isolation du Bâtiment
  - Exercice
  - Exercice
- Exercice
- Exercice
- Exercice

Contenu :

## Orientation du bâtiment

La ventilation au niveau du bâtiment d'élevage est conditionnée par son orientation. En effet, cette orientation doit être réfléchie selon deux critères, le bon fonctionnement de la ventilation et l'incidence de l'ensoleillement sur le bâtiment. Il ne sera malheureusement pas toujours possible d'obtenir une implantation optimum sur les deux paramètres. L'approche vents dominants doit être privilégiée en bâtiment à ventilation naturelle, alors qu'une prise en compte plus importante de la position du soleil pourra intervenir dans les bâtiments à ventilation mécanique.

- Mouvement du soleil : Le bâtiment doit être orienté selon un axe Est-Ouest pour éviter la pénétration des rayons solaires à l'intérieur du bâtiment surtout dans les régions à climat chaud.

- Direction des vents dominants : L'axe du bâtiment doit être perpendiculaire pour permettre une meilleure ventilation naturelle. En cas de ventilation mécanique par extraction latérale, les ventilateurs doivent être placés préférablement du coté opposé des vents dominants. Par contre, dans un bâtiment à lanterneau, il faut écarter l'implantation pignon plein vent pour éviter le refoulement de l'air par le lanterneau. Un compromis consiste à orienter l'axe longitudinal du bâtiment dans une limite de 30 à 45 degrés de part et d'autre de la perpendiculaire aux vents dominants(ITAVI, 1999).

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | Benlaksira. B Maître assistante classe -B- chargée de Clinique, Département alimentation et production animale | |