- contenu
- menu
- navigation
- outils
- pied de page

# CLINIQUE AVIAIRE

Mode :

- Cours
- Outils

Menu :

- Objectifs
- Introduction
- Chapitre 1 : Bâtiment d'élevage
  - Introduction
  - Implantation du bâtiment
  - Orientation du bâtiment
  - Environnement du bâtiment
  - Dimensions du bâtiment
  - Ouvertures du bâtiment
  - Isolation du Bâtiment
  - Exercice
  - Exercice
- Chapitre 2 : Paramètres d'ambiance
- Chapitre 3 : Couvoir
- Chapitre 4 : Maîtrise sanitaire et hygiène d'élevage
- Chapitre 5 : Biosécurité et protocole de désinfection
- Chapitre 6 : Autopsie
- Exercice
- Exercice
- Exercice
- Conclusion

Contenu :

## Dimensions du bâtiment

-La surface du bâtiment est conditionnée par l'effectif de poulets qu'on veut y élever, il ne faut pas dépasser la densité de 10 sujets / m2 à l'âge adulte. Le surpeuplement a de graves conséquences sur la croissance et l'incidence de pathologies.

-La largeur du bâtiment et l'aération ont une relation très étroite, plus on élargie plus on prévoit beaucoup de moyens d'aération, toutefois si on envisage une largeur de moins de 8 mètres, il sera possible de réaliser une toiture avec une seule pente. Le plus souvent il faut choisir une construction large de 15 mètres.

-La hauteur du bâtiment dépend du système de chauffage généralement 5 à 6 mètres de hauteur est suffisante dans un bâtiment.

-La longueur du bâtiment dépend de l'effectif d'animaux à loger, pour une bande de 2000 poussins il faut prévoir 22 mètres (ITAVI, 1999).

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | Benlaksira. B Maître assistante classe -B- chargée de Clinique, Département alimentation et production animale | |